{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购内容"]
["序号","材料名称","规格型号","备注"]
[1,"推杆式气动开窗器","推力≥3000N"]
[2,"开窗器支架"]
[3,"中央控制箱","KX01/02，尺寸400*500*210mm"]
[4,"温控释放器","93℃"]
[5,"分控箱","尺寸750*325*200mm"]
[6,"主气管"]
[7,"支路管"]
[8,"布线费（包括线，线管）"]
[9,"螺杆空压机"]
[10,"空气干燥机，过滤器，储气罐"]